**VCS001 测试程序安装说明**

目录

[1. 设定RNDIS的 IP地址 2](#_Toc153375390)

[2. SMT测试程序安装的说明 4](#_Toc153375391)

[3. 组立测试程序安装的说明 6](#_Toc153375392)

[A,下载测试程序 6](#_Toc153375393)

[B, 下载VCS001的应用文件夹并放在C盘。 6](#_Toc153375394)

[C, T2.3-1安装的注意事项 7](#_Toc153375395)

[D, T2.3安装的注意事项 7](#_Toc153375396)

[E, T3.4安装的注意事项 8](#_Toc153375397)

[4. Log查询 9](#_Toc153375398)


# 1. 设定RNDIS的 IP地址

T2.3-1和T3.5测试程序要设定RNDIS 的IP地址可以测试

A,進入裝置管理員，找到RNDIS無法識別的裝置，點擊右鍵進入驅動程式。




B,點擊更新驅動程式。




C,選擇網絡介面卡




D,左邊選擇Microsoft，右邊選擇“遠端NDIS相容的裝置”，最後點擊確認。




E,這個時候網卡裝置會多出一個NDIS裝置



F,進入網絡界面，找NDIS接口。




G,雙擊進入設置界面，找到“IPv4”進行網路IP配置，如下圖片所示。



# 2. SMT测试程序安装的说明


A, 下载测试程序

路径：[\\10.175.11.156\burnin\Personal Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001 SMT](file:///\\10.175.11.156\burnin\Personal%20Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001%20SMT)




B, 下载VCS001的应用文件夹并放在C盘。

路径：[\\10.175.11.156\burnin\Personal Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001](file:///\\10.175.11.156\burnin\Personal%20Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001)




备份到C盘




C, 程序设定COM口

T1.1 和 T1.2要设定转接板的COM口才能测试。

打开设备管理 ---》检查 转接板的COM口



打开Config.ini，在 VCS001\_ComPort 设定转接板的COM口




D, 打开程序正常测试

# 3. 组立测试程序安装的说明


## A,下载测试程序

路径：[\\10.175.11.156\burnin\Personal Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001-zuli](file:///\\10.175.11.156\burnin\Personal%20Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001-zuli)




## B, 下载VCS001的应用文件夹并放在C盘。

路径：[\\10.175.11.156\burnin\Personal Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001](file:///\\10.175.11.156\burnin\Personal%20Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001)




备份到C盘



## C, T2.3-1安装的注意事项

T2.3-1 要提前登录到 [\\10.175.5.25\Data](file:///\\10.175.5.25\Data)的公共盘才能下载校准照相头的资料来进行测试


账号：**mevn-ftp001**  
密码：**1qaz@WSX3edc**




## D, T2.3安装的注意事项

T2.3测试站要设定控制仪的COM口才能测试

打开设备管理 ---》检查 控制器的COM口



打开Config.ini，在 VCS001\_ComPort 设定控制器的COM口





## E, T3.4安装的注意事项

T3.4 要设定 马达，Backlight 灯的COM口才可以测试



在 [C:\VCS001\clair\_capture](file:///C:\VCS001\clair_capture) 的serialport.ini 文件里面也要设定 COM口





# 4. Log查询

T2.3和 T3.4 每次测试会自动把拍照的图片保存到 [D:\VCS001-Log](file:///D:\VCS001-Log)

